В сравнении:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Основные технические параметры:** | **TRIUMPH BOARD TOUCH 78** | **TRIUMPH BOARВ** |
| **Принцип работы** | Регистрация инфракрасного излучения | Регистрация инфракрасного излучения |
| **Разрешение (логическое)** | 4096 x 4096 | 4096 x 4096 |
| **Интерфейс** | USB 1.1 | USB 1.1 |
| **Рабочая среда** | Не чувствительна к солнечному свету | Не чувствительна к солнечному свету |
| **Частота сканирования** | 45-70 Гц | 45-70 Гц |
| **Питание** | От шины USB | От шины USB |
| **Температурный режим** | **Рабочий: от -30 до +80C (изменение температуры менее 25C/ч), складирование: от -30 до +85C (изменение температуры менее 25C/Hr)** | Рабочий: от -30 до +80C (изменение температуры менее 25C/ч) Складирование: от -30 до +85C (изменение температуры менее 25C/Hr) |
| **Электростатическая защита** | **контактный статический разряд до 4КВ, воздушный разряд 8КВ** | контактный статический разряд до 4КВ воздушный разряд 8КВ |
| Эффективная поверхность, мм | 1723 x 984 | 1598 х 1175 |
| Совместимость с ОС | Microsoft® Windows® XP with Service Pack 2 or Windows® Vista, Macs with OS 10.3.9 and later | Windows 2000, XP, Vista, Mac OS |
| Комплектация | Доска, программное обеспечение, 1 электронное перо, кабель USB 5 м, крепление на стену, напольная мобильная стойка для интерактивной доски. |  |
|  |  |  |

**Технические характеристики TRIUMPH BOARD Projection**

**НАЗВАНИЕ**  **TRIUMPH BOARD PROJECTION**

|  |  |
| --- | --- |
| Cоотношение сторон | 4:3 |
| EAN | 8698785890309 |
| Используемые технологии | Ультразвуковая и инфракрасная технологии |
| Соединение с компьютером | Проводное, USB 2.0, RS232 |
| Размер доски (диагональ) | 78 дюймов (1983 мм) |
| Эффективная поверхность, мм | 1598 х 1175 |
| Габариты, мм | 1880 х 1204 х 50,8 |
| Ультразвуковая частота | 40 KHz |
| Точность позиционирования, мм | +/- 1,5 |
| Питание, V | 4,5V (питание от USB) |
| Вес нетто (доски) | 24,5 кг |
| Рабочая температура | 16-32 ºС |
| Влажность | 40 – 70 % |
| Совместимость с ОС | Windows 2000, XP, Vista, Mac OS |
| Гарантия | Базовая - 2 года |
| Комплектация | Доска, программное обеспечение, 1 электронное перо, кабель USB 5 м, крепление на стену, напольная мобильная стойка для интерактивной доски. |

**Технические характеристики интерактивной доски TRIUMPH BOARD TOUCH 78**

|  |  |
| --- | --- |
| **Принцип работы** | **Регистрация инфракрасного излучения** |
| **Разрешение (логическое)** | **4096 x 4096** |
| **Интерфейс** | **USB 1.1** |
| **Гарантия** | **2 года, ограниченная (на электронные компоненты), 30 лет на поверхность доски** |
| **Рабочая среда** | **Не чувствительна к солнечному свету** |
| **Разъем** | **USB 1.1A** |
| **Частота сканирования** | **45-70 Гц** |
| **Питание** | **От шины USB** |
| **Температурный режим** | **Рабочий: от -30 до +80C (изменение температуры менее 25C/ч), складирование: от -30 до +85C (изменение температуры менее 25C/Hr)** |
| **Влажность** | **Рабочая: 0-85%, без конденсации, складирование: 0-95%, без конденсации** |
| **Электростатическая защита** | **контактный статический разряд до 4КВ, воздушный разряд 8КВ** |
| **Габариты, мм (ВхШ)** | **1928 x 1188** |
| **Размер рабочей поверхности, мм** | **1723 x 984** |